NOTE DE SERVICE

Cher client,
Par temps de pluie, il est important de que les moteurs de scooter n’aspirent pas d’eau afin de ne pas les endommager. Il est donc recommandé pour les véhicules VASTRO 6B, 15D et TYREX, de diriger vers le haut ou vers le moteur  la durite d’aspiration d’air qui se situe à la sortie de la boite à air (durite avec angle 90°).

Concernant tout les scooters CPI, il est impératif d’augmenter le débit de la pompe à huile dès la mise en route de véhicule afin d’obtenir un meilleur graissage du moteur.
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Après réglage :
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Le service technique
