NOTE DE SERVICE
Concernant les motos CPI SM et SX :
Nous avons détecté une faiblesse du joint de pompe à eau dû à une pression importante et une température élevée dans le circuit de refroidissement du moteur.

Ce qui entraine sur certaines motos une fuite d’huile dans le liquide de refroidissement.

Afin d’éviter cette pression et ces températures importantes, nous vous demandons de supprimer le calorstat qui est placé sur la culasse. ( Voir photos ci-dessous )
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Le service technique
