[image: image1.png]



  



Route de Miramont 





   47200 VIRAZEIL  





           France 







TEL   : 05 53 79 66 41





FAX  : 05 53 89 01 77





e.mail : rpdiffusions@wanadoo.fr




CIRCULAIRE CPI MOTEURS 2 TEMPS
Info complémentaire sur la mise en route des scooters et motos CPI.

Afin d’éviter les serrages moteurs à la mise en route des véhicules :


1° Il est nécessaire d’ajouter 2%  d’huile semi synthèse pour moteur 2 temps dans le réservoir d’essence au premier plein.

Cela permettra à la pompe à huile de s’amorcer si elle ne l’était pas.


2° Après cette opération, il est conseillé une fois le scooter en route d’attendre 5 minutes et de débrancher la durite d’huile 2 TPS du carburateur pour vérifier si la pompe débite. Si c’est le cas, rebrancher immédiatement la durite.

Dans le cas contraire, insister quelques minutes, si l’huile ne sort pas, arrêter le scooter, vérifier la pompe et la changer si nécessaire.

      Cordiales salutations

Jean Pierre RIGO
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